|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **集合型公寓升级改造工程-设备设施更换安装位置明细表** | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **更换/维修** | **安装位置** | **图纸位置** |
| **火灾自动报警系统** | | | | | | | |
| 1 | 烟感探测器 | JTY-GD-NT9101A | 套 | 385 | 更换 | 1-16层 | 电消施10-（4-10） |
| 2 | 感温探测器 | JTW-ZOM-NT9103 | 套 | 21 | 更换 | 1-4层 | 电消施10-（4-7） |
| 3 | 线型光束感烟 | JTY-HF-C33 | 套 | 4 | 更换 | 4层中庭 | 电消施10-7 |
| 4 | 手动报警按钮 | J-SAP-NT8235 | 套 | 109 | 更换 | 1-16层 | 电消施10-（4-10） |
| 5 | 火灾报警控制器（联动型）8个回路，多线64，总线256 | JB-QG-NT8001-2000BL | 台 | 1 | 更换 | 1层消防控制室 | 电消施10-2、电消施10-4(29/D轴） |
| 6 | 消防电话总机 | NT9501 | 台 | 1 | 更换 | 1-16层 | 电消施10-（4-10） |
| 7 | 消防电话分机 | NT9502B | 只 | 11 | 更换 | 1-16层 | 电消施10-（4-10） |
| 8 | 消防控制室图形显示装置（CRT) | NT9012 | 台 | 1 | 更换 | 1层消防控制室 | 电消施10-2、电消施10-4(29/D轴） |
| 9 | 线型光束感烟火灾探测器 | JTY-HF-C33 | 套 | 4 | 更换 | 4层中庭 | 电消施10-7 |
| 10 | 火灾声光警报器 | NT8213B | 套 | 112 |  | 1-16层 | 电消施10-（4-10） |
| 11 | 扬声器/应急广播 | XD5-4E | 只 | 203 | 更换 | 1-16层 | 电消施10-（4-10） |
| 12 | 输出模块 | NT8258B | 套 | 20 | 更换 | 1-16层 | 电消施10-（4-10） |
| 13 | 输入模块 | NT8254 | 套 | 90 | 更换 | 1-16层 | 电消施10-（4-10） |
| 14 | 火灾显示盘 | NT9302 | 台 |  | 更换 |  |  |
| 15 | 点型感温火灾探测 | JTW-ZOM-NT9103 | 套 | 21 | 更换 | 1-16层 | 电消施10-（4-7） |
| 16 | 输入/输出模块 | NT8259B | 套 | 276 | 更换 | 1-16层 | 电消施10-（4-10） |
| 17 | 消火栓按钮 | FT8203 | 套 | 109 | 更换 | 1-16层 | 电消施10-（4-10） |
| 18 | 消防应急广播设备 | NT9401 | 台 | 2 | 更换 | 1层消防控制室 | 电消施10-2、电消施10-4(29/D轴） |
| 19 | 隔离器 | NT8251B | 套 | 20 | 更换 | 1-16层电井 | 电消施10-2 |
| 20 | 电话模块 | NT9502D | 只 | 31 | 更换 | 1-16层电井 | 电消施10-2 |
| 消防给水、消火栓、自动喷水、消防水炮系统 | | | | | | | |
| 21 | 消防水炮 | ZSDM-S03-IV型 | 台 | 4 | 更换 | 4层中庭侧墙 | 水施23-9（9/L、Q轴；26/L、Q轴） |
| 22 | 水炮现场控制盘 | 与控制器匹配采购 | 台 | 4 | 更换 | 4层中庭侧墙 | 水施23-9（9/L、Q轴；26/L、Q轴） |
| 23 | 闸阀 | DN50 | 个 | 4 | 更换 | 4层中庭侧墙 | 水施23-9（9/L、Q轴；26/L、Q轴） |
| 24 | 电磁阀 | DN50 | 个 | 4 | 更换 | 4层中庭侧墙 | 水施23-9（9/L、Q轴；26/L、Q轴） |
| 25 | 消防水炮水泡控制器 | ZDMS0.8/20S-THA50 | 台 | 1 | 更换 | 1层消防控制室 | 电消施10-2、电消施10-4(29/D轴） |
| 26 | 闸阀 | DN200 | 个 | 2 | 更换 | 车库入口13。14.15车位处 | 地下车库水施6-2、6-4(M/2轴） |
| 27 | 闸阀 | DN150 | 个 | 2 | 更换 | 车库入口13。14.15车位处 | 地下车库水施6-2、6-4(M/2轴） |
| 28 | 闸阀 | DN100 | 个 | 1 | 更换 | 车库入口13。14.15车位处 | 地下车库水施6-2、6-4(M/2轴） |
| 29 | 闸阀 | DN100 | 个 | 2 | 更换 | 消防泵房 | 地下车库水施6-2、(32/5H轴） |
| 30 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 2 | 更换 | 消防泵房 | 地下车库水施6-2、(32/5H轴） |
| 31 | 涡轮蝶阀 | DN150 | 个 | 3 | 更换 | 消防泵房 | 地下车库水施6-2、(32/5H轴） |
| 32 | 止回阀 | DN200 | 个 | 2 | 更换 | 消防泵房 | 地下车库水施6-2、(32/5H轴） |
| 33 | 止回阀 | DN150 | 个 | 2 | 更换 | 消防泵房 | 地下车库水施6-2(32/5H轴） |
| 34 | 闸阀 | DN150 | 个 | 2 | 更换 | 消防泵房 | 地下车库水施6-2(32/5H轴） |
| 35 | 闸阀 | DN200 | 个 | 2 | 更换 | 消防泵房 | 地下车库水施6-2(32/5H轴） |
| 36 | 闸阀 | DN200 | 个 | 2 | 更换 | 通往会所主管处 | 地下车库水施6-2(14/E轴） |
| 37 | 闸阀 | DN150 | 个 | 2 | 更换 | 通往会所主管处 | 地下车库水施6-2(14/E轴） |
| 38 | 电磁阀 | DN65 | 个 | 2 | 更换 | 消防泵房 | 地下车库水施6-2(32/5H轴） |
| 39 | 闸阀 | DN65 | 个 | 2 | 更换 | 消防泵房 | 地下车库水施6-2(32/5H轴） |
| 40 | 对夹蝶阀 | DN65 | 个 | 2 | 更换 | 消防泵房 | 地下车库水施6-2(32/5H轴） |
| 41 | 止回阀 | DN100 | 个 | 2 | 更换 | 消防泵房 | 地下车库水施6-2(32/5H轴） |
| 42 | 对夹蝶阀 | DN100 | 个 | 2 | 更换 | 消防泵房 | 地下车库水施6-2(32/5H轴） |
| 43 | 止回阀 | DN200 | 个 | 2 | 更换 | 消防泵房 | 地下车库水施6-2(32/5H轴） |
| 44 | 有衬里水带 | 8-65-25 | 条 | 8 | 更换 | 16层消火栓箱内（5条备用） | 公寓水施23-12 |
| 45 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25C | 套 | 109 | 更换 | 1-16层消火栓箱内 | 公寓水施23-（2/4/6/8/10/12） |
| 46 | 止回阀 | DN100 | 个 | 3 | 更换 | 屋面层水箱间 | 公寓水施23-14(17-20轴/S-V轴） |
| 47 | 水箱 | 4000\*4000\*1500 | 套 | 1 | 更换 | 屋面层水箱间 | 公寓水施23-14(17-20轴/S-V轴） |
| 48 | 水泵接合器 | SQX150A | 套 | 3 | 更换 | 室外地下 | 公寓水施23-2（A/24、A/11轴） |
| 49 | 水泵接合器 | SQX150A | 套 | 2 | 更换 | 室外地下 | 公寓水施23-3（25/Y轴） |
| 防火分隔系统 | | | | | | | |
| 50 | 闭门器 | GSON-507D | 套 | 140 | 更换 | 1-16层楼梯间、重要设备室 | 建施18-（3-14）甲级门、乙级门处 |
| 51 | 顺序器 | HKSY-28 | 套 | 64 | 更换 | 1-16层楼梯间 重要设备室 | 建施18-（3-14）甲级门、乙级门处 |
| 防排烟系统、应急照明灯具 | | | | | | | |
| 52 | 疏散指示灯具 | 220V蓄电型品牌自选 | 个 | 3 | 更换 | 3层、8层 |  |
| **根据补充说明增加的设备** | | | | | | | |
| 53 | 普通压力表 | 1.6mpa | 块 | 6 | 更换 | 消防泵房 | 地下车库水施6-2(32/5H轴） |
| 54 | 压力表 | -0.1mpa | 块 | 6 | 更换 | 消防泵房 | 地下车库水施6-2(32/5H轴） |
| 55 | 电接点压力表 | 1.6mpa | 块 | 2 | 更换 | 消防泵房 | 地下车库水施6-2(32/5H轴） |
| 内蒙古铭大消防检测技术有限公司 | | | | | | | |